

 **Standart- und Zusatzfarben für Rollläden**

**Standartfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit kleinen Schlitzen**

**für alle Modelle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140aluminium | RAL 9006 |  ORACAL 751C-090 Grigio Silver Metallizzato - RAL 9006 |
| 907 graualuminium | RAL 9007 |  RAL K4 Einzelbogen A4 Farbreihe 9007 - Graualuminium |
| 010 weiss | NCS S 0502-B |   |
| 901reinweiss | NCS S 0502-Y |   |
| 904 lichtgrau | NCS S 1502-G |   |
| 130 grau | NCS S 3000-N |   |
| 716 anthrazit  | RAL 7016 |   |
| 240 hellbeige | NCS S 2010-Y30R |   |
| 110 beige | NCS S 4010-Y50R |   |
| 071 braun | NCS S 8010-Y50R |   |
| 780bronze | (RAL 7048) |  DEDALO 2 DRWRS DRESSER 67" - BURNT OAK/BRONZE – PIANCA USA |
| 220 moosgrün | NCS S 7020-B90G |   |
| 120 terracotta | NCS S 3560-Y80R |   |
| 330 purpurrot | NCS S 3560-R |   |

**Zusatzfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit kleinen Schlitzen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 905 cremeweiss | NCS S 080-Y32R |  NCS S 0804-Y30R |
| 080 blassgrün | NCS S 3030-G30Y |   |
| 909grünbeige | NCS S 2020-G90Y |  S 2040-G90Y - NCS Colour |
| 720 chromgelb | NCS S 1080-Y20R |  Ein Bild, das Platz enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| 050 pastellblau | NCS S 2020-B10G |  NCS S 2020-B10G какой цвет в интерьере при выборе из ... |
| 903taubenblau | NCS S4030-R90B |   |
| 906ultramarinblau | NCS S 4350-R74B |  Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| 440 azurblau | NCS S 5040-B |  NCS S 5040-B | Online kaufen bei Riviera Couleurs |
| 908 türkisblau | NCS S 3040-B40G |  Ein Bild, das Rechteck enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |

**Standartfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit grossen Schlitzen**

**für alle Modelle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140 aluminium | RAL 9006 |  ORACAL 751C-090 Grigio Silver Metallizzato - RAL 9006 |
| 010 weiss | NCS S 0502-B |   |
| 130 grau | NCS S 3000-N |   |

**Zusatzfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit grossen Schlitzen**

**für alle Modelle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 907 graualuminium | RAL 9007 |  RAL K4 Einzelbogen A4 Farbreihe 9007 - Graualuminium |
| 716 anthrazit  | RAL 7016 |   |
| 240 hellbeige | NCS S 2010-Y30R |   |

**Standartfarben für Kasten, Führungs- und Endschienen**

**für die Modelle Kastenrollladen und Solarrollladen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140aluminium | RAL 9006 |  ORACAL 751C-090 Grigio Silver Metallizzato - RAL 9006 |
| 901reinweiss | NCS S 0502-Y |   |
| 716 anthrazit  | RAL 7016 |   |

**Farben können je nach Monitor oder Drucker abweichen. Für Farbauswahl bitte original Farbfächer verwenden.**