Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Standart- und Zusatzfarben für Rollläden**

**Standartfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit kleinen Schlitzen**

**für alle Modelle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140  aluminium | RAL 9006 | ORACAL 751C-090 Grigio Silver Metallizzato - RAL 9006 |
| 907  graualuminium | RAL 9007 | RAL K4 Einzelbogen A4 Farbreihe 9007 - Graualuminium |
| 010 weiss | NCS S 0502-B |  |
| 901  reinweiss | NCS S 0502-Y |  |
| 904  lichtgrau | NCS S 1502-G |  |
| 130 grau | NCS S 3000-N |  |
| 716  anthrazit | RAL 7016 |  |
| 240  hellbeige | NCS S 2010-Y30R |  |
| 110 beige | NCS S 4010-Y50R |  |
| 071 braun | NCS S 8010-Y50R |  |
| 780  bronze | (RAL 7048) | DEDALO 2 DRWRS DRESSER 67" - BURNT OAK/BRONZE – PIANCA USA |
| 220  moosgrün | NCS S 7020-B90G |  |
| 120 terracotta | NCS S 3560-Y80R |  |
| 330  purpurrot | NCS S 3560-R |  |

**Zusatzfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit kleinen Schlitzen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 905 cremeweiss | NCS S 080-Y32R | NCS S 0804-Y30R |
| 080 blassgrün | NCS S 3030-G30Y |  |
| 909  grünbeige | NCS S 2020-G90Y | S 2040-G90Y - NCS Colour |
| 720  chromgelb | NCS S 1080-Y20R | Ein Bild, das Platz enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| 050 pastellblau | NCS S 2020-B10G | NCS S 2020-B10G какой цвет в интерьере при выборе из ... |
| 903  taubenblau | NCS S4030-R90B |  |
| 906  ultramarinblau | NCS S 4350-R74B | Ein Bild, das Text enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| 440 azurblau | NCS S 5040-B | NCS S 5040-B | Online kaufen bei Riviera Couleurs |
| 908 türkisblau | NCS S 3040-B40G | Ein Bild, das Rechteck enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |

**Standartfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit grossen Schlitzen**

**für alle Modelle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140 aluminium | RAL 9006 | ORACAL 751C-090 Grigio Silver Metallizzato - RAL 9006 |
| 010 weiss | NCS S 0502-B |  |
| 130 grau | NCS S 3000-N |  |

**Zusatzfarben für Rollladenpanzer 37mm, mit grossen Schlitzen**

**für alle Modelle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 907  graualuminium | RAL 9007 | RAL K4 Einzelbogen A4 Farbreihe 9007 - Graualuminium |
| 716 anthrazit | RAL 7016 |  |
| 240  hellbeige | NCS S 2010-Y30R |  |

**Standartfarben für Kasten, Führungs- und Endschienen**

**für die Modelle Kastenrollladen und Solarrollladen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 140  aluminium | RAL 9006 | ORACAL 751C-090 Grigio Silver Metallizzato - RAL 9006 |
| 901  reinweiss | NCS S 0502-Y |  |
| 716  anthrazit | RAL 7016 |  |

**Farben können je nach Monitor oder Drucker abweichen. Für Farbauswahl bitte original Farbfächer verwenden.**